|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Операція** | **Інтервал ТО** | | | | | | | | |
| **ПСО** | **ТО-1** | **ТО-2** | **ТО-3** | **ТО-4** | **ТО-5** | **ТО-6** | **ТО-7** | **ТО-8** |
| 0м/год | 250м/год | 500м/год | 750м/год | 1000м/год | 1250м/год | 1500м/год | 1750м/год | 2000м/год |
| 1 | Перевірка та підтягування різьбового кріплення всіх вузлів та комплектуючих | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Перевірка на герметичність з’єднань всіх рукавів | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Перевірка рівня масла гідравлічної системи обприскувача | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Перевірка рівня масла в двигуні обприскувача | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Перевірка рівня масла та тиск в акумуляторі в насосі обприскувача | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Перевірка тиску в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Перевірка на справність всіх органів керування | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Перевірка на справність всіх світлових та звукових сигналів | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Перевірка справністі гальмівної системи | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Перевірка справністі гідравлічної системи та рульового керування | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Змащення всіх шарнірних та рухомих з’єднань | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Очистка паливного фільтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Перевірка натягу та технічного стану паса генератора | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Перевірка регулювань штанги обприскувача | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Перевірка на справність кондиціонера | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Заміна масла та фільтрів (масляний та паливний) в двигуні обприскувача | \_\_ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Заміна фільтрів гідравлічної системи | \_\_ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Заміна повітряного фільтра двигуна | \_\_ | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + |
| 20 | Заміна масла гідравлічної системи | \_\_ | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + |
| 21 | Заміна мембран та масла у водяному насосі обприскувача | \_\_ | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + | \_\_ | + |
| 22 | Заміна вугільного фільтра кабіни обприскувача | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | + | \_\_ | \_\_ | \_\_ | + |
| 23 | Заміна повітряного фільтра кабіни | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | + | \_\_ | \_\_ | \_\_ | + |
| 24 | Заміна охолоджуючої рідини двигуна | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | + |